[image: image1.png]3.6 Messen von anderen Materialien

364 ‘Harte' Materialien (Beton u. &)
Die Nadein sind icht zum Messen von harten Baumaterialien gesignet. Zur Messung dieser Materialien emafehlen wir
das Adapierkabel GMK3310 und Birsiensonden GBSL91(Sonderzubendr).
Den Nadelhaiter abschrauben und die Bananenisuchsenadapter monteren. Der Rote Stecker mut an den rechten
Nadeisockel angesteckt werden. Damit werden Stérungen besser abgeschimt
Zwei Gmm Lécher im Abstand von 5-10 cm in das zu messende
Material bohren. Keinen siumpfen Bohrer venwenden: durch die
enistehende Hitze verdampft Feuchtket, das Meergebnis
wid verfalscht.
10min warten, Bohrioch durch Ausblasen von Staub befreien.
Leitpaste auf die Birstensonden auftragen, in die Locher
Material einstelien (siehe Anhang B:
ien), Mefwert ablesen
Werden Locher mehmals venwendet, ist u beachten, dat die
Oberféche der Locher mit der Zeit austrocknet, das Gerat mit
cinen zu kleinen Wert Wit der Leitpaste kann dieser Effekt
‘ausgeglichen werden: Reichich Leifpaste zvischen Loch und
Birsteneiekirode einbringen, vor der Messung die Elckiroden
50 30min stecken lassen(bel ausgeschaltetem Gerdt)
Die Temperaturkompensaton spiet bel cer Baustofimessung
keine wesentiche Role.

Betonmessung mit Birstensonden GBSLST




