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Bezeichnung Raumtyp Geschoss Breite Länge Fläche Höhe VolumenZuluft Abluft Raumart

(m3/h) (m3/h)

WC/ Dusche Duschraum UG 1.80 3.45 6.21 2.40 14.9 40 Abluft

Sep. WC WC EG 1.00 2.20 2.20 2.50 5.5 20 Abluft

Küche/ Essen Küche EG 5.20 6.28 32.66 2.50 81.6 60 Abluft

Abstellraum Hausarbeitsraum EG 1.00 2.10 2.10 2.50 5.3 40 Abluft

Bad Bad OG 1.80 6.28 11.30 2.50 28.3 60 Abluft

Waschen Duschraum OG 1.50 2.10 3.15 2.50 7.9 40 Abluft

Gast 2 Gästezimmer UG 3.45 4.55 15.70 2.40 37.7 30 Zuluft

Gast 3 Gästezimmer UG 3.45 4.55 15.70 2.40 37.7 30 Zuluft

Wohnen Wohnzimmer EG 3.62 8.50 30.77 2.50 76.9 40 Zuluft

Büro Arbeitszimmer OG 3.00 4.77 14.31 2.50 35.8 30 Zuluft

Kind 2  Kinderzimmer OG 3.20 4.77 15.26 2.50 38.2 30 Zuluft

Kind 1 Kinderzimmer OG 3.20 4.77 15.26 2.50 38.2 30 Zuluft

Gast 1 Gästezimmer OG 3.20 4.63 14.82 2.50 37.0 30 Zuluft

Eltern Schlafzimmer OG 3.20 4.63 14.82 2.50 37.0 40 Zuluft

Flur Überströmbereich UG 1.20 9.40 11.28 2.40 27.1 Überström

Flur Überströmbereich EG 1.90 5.20 9.88 2.50 24.7 Überström

Flur Überströmbereich OG 1.50 5.50 8.25 2.50 20.6 Überström

223.67 554.3 260 260

Ablufträume ZulufträumeÜberströmer Total

Gesamtfläche 57.62 136.64 29.41 223.67 m2

Gesamtvolumen 143.4 338.4 72.4 554.3 m3

Lüftungsart Lüftung zum Reduzierte Nennlüftung Intensiv

Feuchteschutz Lüftung

Gesammtstrom 260 m3/h

Luftwechsel 0.47 1/h

Volumenstrom für m3/h

lüftungstechnische

Massnahmen


Tabelle1

		Bauvorhaben: EFH 

		Bezeichnung		Raumtyp		Geschoss		Breite		Länge		Fläche		Höhe		Volumen		Zuluft		Abluft		Raumart

																		(m3/h)		(m3/h)

		WC/ Dusche		Duschraum		UG		1.80		3.45		6.21		2.40		14.9				40		Abluft

		Sep. WC		WC		EG		1.00		2.20		2.20		2.50		5.5				20		Abluft

		Küche/ Essen		Küche		EG		5.20		6.28		32.66		2.50		81.6				60		Abluft

		Abstellraum		Hausarbeitsraum		EG		1.00		2.10		2.10		2.50		5.3				40		Abluft

		Bad		Bad		OG		1.80		6.28		11.30		2.50		28.3				60		Abluft

		Waschen		Duschraum		OG		1.50		2.10		3.15		2.50		7.9				40		Abluft

		Gast 2		Gästezimmer		UG		3.45		4.55		15.70		2.40		37.7		30				Zuluft

		Gast 3		Gästezimmer		UG		3.45		4.55		15.70		2.40		37.7		30				Zuluft

		Wohnen		Wohnzimmer		EG		3.62		8.50		30.77		2.50		76.9		40				Zuluft

		Büro		Arbeitszimmer		OG		3.00		4.77		14.31		2.50		35.8		30				Zuluft

		Kind 2 		Kinderzimmer		OG		3.20		4.77		15.26		2.50		38.2		30				Zuluft

		Kind 1		Kinderzimmer		OG		3.20		4.77		15.26		2.50		38.2		30				Zuluft

		Gast 1		Gästezimmer		OG		3.20		4.63		14.82		2.50		37.0		30				Zuluft

		Eltern		Schlafzimmer		OG		3.20		4.63		14.82		2.50		37.0		40				Zuluft

		Flur		Überströmbereich		UG		1.20		9.40		11.28		2.40		27.1						Überström

		Flur		Überströmbereich		EG		1.90		5.20		9.88		2.50		24.7						Überström

		Flur		Überströmbereich		OG		1.50		5.50		8.25		2.50		20.6						Überström



												223.67				554.3		260		260



				Ablufträume		Zulufträume		Überströmer		Total

		Gesamtfläche		57.62		136.64		29.41		223.67		m2

		Gesamtvolumen		143.4		338.4		72.4		554.3		m3



		Lüftungsart		Lüftung zum		Reduzierte		Nennlüftung		Intensiv

				Feuchteschutz		Lüftung

		Gesammtstrom						260				m3/h

		Luftwechsel						0.47				1/h

		Volumenstrom für										m3/h

		lüftungstechnische

		Massnahmen








