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Ansicht des Kanals von oben. 
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Wassereinlauf
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Detailansicht des Kanals nach Montage des Stahleinsatzes. Wassertiefe jetzt nur noch ca. 4 cm. 
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