2-jährige Bauabnahme mit GU
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	Bild 1: Eingangsbereich mit Schwarzanstrich und Folienende (blau). Rechts davon die Fertiggarage auf Streifenfundament ohne Schwarzanstrich.
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	Bild 2: Betonierte Terrasse, im Gehweg oben sind die Granitplatten wie im Bild 3 ins Kies verlegt. Es ist ein rund 15 cm breiter Kiesstreifen als Trennung von Fassade und Granitplatten rund ums Haus verlegt (ausser vor Garage und Terrasse).
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	Bild 3: Granitplatten auf Betonfundament in Mörtel verlegt (ohne dass Terrasse vorher noch behandelt wurde).
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	Bild 4: Fuge Terrasse (Granitplatten) zu Fassade.


